附件三：
采购需求：
一、询价内容： 
（一）主要设备
1、维保主要设备规格表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	                    TOSHIBA東芝（型式、冷量、含线控）

	2
	MMD-AP0076MPHY-C、风管机、含线控
	台
	61

	3
	MMD-AP0096MPHY-C、风管机、含线控
	台
	43

	4
	MMD-AP0106MPHY-C、风管机、含线控
	台
	53

	5
	MMD-AP0126MPHY-C、风管机、含线控
	台
	58

	6
	MMD-AP0146MPHY-C、风管机、含线控
	台
	16

	7
	MMD-AP0156MPHY-C、风管机、含线控
	台
	14

	8
	MMD-AP0176MPHY-C、风管机、含线控
	台
	8

	9
	MMD-AP0186MPHY-C、风管机、含线控
	台
	49

	10
	MMD-AP0206MPHY-C、风管机、含线控
	台
	27

	11
	MMD-AP0246MPHY-C、风管机、含线控
	台
	23

	12
	MMD-AP0276MPHY-C、风管机、含线控
	台
	6

	13
	MMD-AP0306BHY-C、风管机、含线控
	台
	4

	14
	MMD-AP0366BHY-C、风管机、含线控
	台
	1

	15
	MMD-AP0486BHY-C、风管机、含线控
	台
	13

	16
	MMU-AP0184HY-C、四面出风、含线控
	台
	4

	17
	MMU-AP0244HY-C、四面出风、含线控
	台
	1

	18
	MMU-AP0274HY-C、四面出风、含线控
	台
	3

	19
	MMU-AP0304HY-C、四面出风、含线控
	台
	2

	20
	MMU-AP0364HY-C、四面出风、含线控
	台
	14

	21
	MMU-AP0484HY-C、四面出风、含线控
	台
	38

	22
	TOSHIBA東芝（型式、冷量）

	23
	MMY-MHP0804HT8-C1、落地顶出风
	台
	3

	24
	MMY-MHP1004HT8-C1、落地顶出风
	台
	1

	25
	MMY-MHP1204HT8-C1、落地顶出风
	台
	3

	26
	MMY-MHP1404HT8-C1、落地顶出风
	台
	2

	27
	MMY-MHP1604HT8-C1、落地顶出风
	台
	4

	28
	MMY-MHP1814HT8-C1、落地顶出风
	台
	1

	29
	MMY-MHP2014HT8-C1、落地顶出风
	台
	1

	30
	MMY-MHP2414HT8-C1、落地顶出风
	台
	2

	31
	MMY-MHP2614HT8-C1、落地顶出风
	台
	2

	32
	MMY-MHP2814HT8-C1、落地顶出风
	台
	1

	33
	MMY-MHP3014HT8-C1、落地顶出风
	台
	1

	34
	MMY-MHP3414HT8-C1、落地顶出风
	台
	1

	35
	MMY-MHP3614HT8-C1、落地顶出风
	台
	6

	36
	MMY-MHP4014HT8-C1、落地顶出风
	台
	1

	37
	MMY-MHP4214HT8-C1、落地顶出风
	台
	1

	38
	MMY-MHP4624HT8-C1、落地顶出风
	台
	2

	39
	MCY-MHP0404HT8-C1、落地侧出风
	台
	14

	40
	美的 一拖一空调

	41
	KFR-26T2W/Y-D、风管机
	台
	1

	42
	KFR-35T2W/Y-D、风管机
	台
	12

	43
	KFR-50T2W/Y-D、风管机
	台
	55

	44
	KFR-72T2W/Y-D3、风管机
	台
	33

	45
	KFR-125QW/SDY-E、四面出风
	台
	10

	46
	美的分体式多联机(康复病房）

	47
	室外机型号：MDV-1345(48)W/D2SN1
	台
	1

	48
	室内机MDV-D22T2/N1-C3
	台
	8

	49
	室内机MDV-D28T2/N1-C3C
	台
	1

	50
	室内机MDV-D56T2/N1-C3
	台
	6

	51
	室内机MDV-D71T2/N1-C3
	台
	1

	52
	室内机MDV-D80T2/N1-C
	台
	2

	53
	室内机MDV-D112T2/N1-C
	台
	2

	54
	四面出风室内机MDV-D56Q4/N1-D
	台
	1

	55
	四面出风室内机MDV-D80Q4/N1-D
	台
	1

	56
	四面出风室内机MDV-D90Q4/N1-D
	台
	2

	57
	四面出风室内机MDV-D140Q4/N1-D
	台
	1

	58
	美的分体式多联机(康复门诊）

	59
	直流变频室外机
	台
	1

	60
	室内机单机
	台
	1

	61
	室内机分体式多联机
	台
	8

	62
	美的分体式多联机(国医馆）

	63
	室外机K(W)-3-5安装，制冷量：100KW，制热量：112KW；
	台
	1

	64
	室外机K(W)-3-6安装，制冷量：85KW，制热量：95.4KW；
	台
	1

	65
	室内机组安装FX22，制冷量：2.2KW，制热量：2.5KW；含冷媒
	台
	2

	66
	室内机组安装FX28，制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW；含冷媒
	台
	3

	67
	室内机组安装FX32，制冷量：3.2KW，制热量：3.6KW；含冷媒
	台
	16

	68
	室内机组安装FX36，制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW；含冷媒
	台
	3

	69
	室内机组安装FX40，制冷量：4.0KW，制热量：4.5KW；含冷媒
	台
	2

	70
	室内机组安装FX45，制冷量：4.6KW，制热量：5.2KW；含冷媒
	台
	2

	71
	室内机组安装FX56，制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW；含冷媒
	台
	2

	72
	室内机组安装FX63，制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW；含冷媒
	台
	3

	73
	室内机组安装FX71，制冷量：7.1KW，制热量：8.0KW；含冷媒
	台
	8

	74
	美的分体式多联机(发热肠道门诊楼）

	75
	室外机，制冷量56.5，制热量63，消耗电力15.8/15.9KW
	台
	1

	76
	天花板嵌入式（环绕气流），制冷量2.8，制热量3.2，消耗电力53/45
	台
	5

	77
	天花板内藏风管式，制冷量2.2，制热量2.5，消耗电力72/56
	台
	9

	78
	天花板内藏风管式，制冷量2.5，制热量3.2，消耗电力75/59
	台
	10


（2） 、维保内容
1、设备定期维护保养检查内容：
报价人需提供报价范围内全部主机、末端、及其连接管线及保温支架、冷凝水管道、等整个空调系统及配套设施全系统、全过程（运行前、运行中、运行结束）计划维保及状态维保服务。包括一年2次运行季前（夏季开机前、冬季开机前）对全系统进行集中的检查、维保，做好开机运行准备；运行过程中巡回检查，及时提供维修、保养服务；运行季结束后的维修、保养。
	序号
	检查项目
	夏季开机前
	冬季开机前

	1
	检查和记录系统高低压力，运行电力电压
	*
	*

	2
	检查和测试排管温度和吸管温度
	*
	*

	3
	检查和测试风量、进出风温度、温差
	*
	*

	4
	检查并润滑风机和运动部件
	*
	*

	5
	检查清洗冷凝器滴水盘
	*
	*

	6
	过滤网、内外机清灰除尘，电路和管道的清理
	*
	*


2、 维修和响应时间：
（1）报修后维修人员到现场的响应时间为2小时内（全天候）。
（2）小修修复时间为2天内（全天候）。
（3）大修修复时间为一周内（全天候）。
（4）因实际原因响应时间或修复时间延迟，除得到采购人的签证同意外，其他一律视为违约，每延误一次（天）罚款1000元。因中标人原因造成的违约累计达到3次的，采购人有权中止维修服务合同。
3、 维保质量要求：
（1）确保系统良好的运行状态。
（2）在接到采购人维修通知后，按规定时间到达现场进行处理。
（3）每次维保结束后五个工作日内向采购人提供书面报告。
（4）在采购人有重要活动时，应采购人的要求到现场进行配合。
（5）免费为采购人操作人员提供空调的相关技术咨询与培训。
（三）其他要求
1、 保养服务内的零部件、辅材等均由维修保养单位进行维修、更换，全部费用包括在总报价内。报价包括但不限于人工费、差旅费、利润、保险、税金等全部费用，投标人应对投标报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。
2、 本次空调维保招标采用总价包干的方式，投标人应根据本询价文件、合同、维保工程现场实际情况、市场变化以及其他因素等，根据询价相关技术要求，自行投报完成本项目需要计取的全部费用。该费用应包括政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用，中标后不得以不完全了解工程情况为借口，向采购人提出额外取费等补偿要求，对此采购人不做任何考虑。
3、 报价人应具备必要的检测设备，能够科学系统的分析、检查判断系统运行状态；并应安排具有空调专业维修资质的专职工作人员常驻台州市区内。
4、 维修保养方式为包配件全系统维保，所提供配件应为原厂全新产品。
5、 报价人应按照空调、制冷设备相关规范及各品牌厂家维护保养手册进行维护保养，达到相应技术和性能标准，满足采购人工作需求。
6、 常用维修更换配件的压缩机、压缩机变频板、冷媒等需单独结算（结算价不得超过限价，详见下表），不包含在本次投标报价内，需更换时应在得到采购人同意后更换，另行结算，合同期内结算价格不变（且质保壹年）。
零配件价格限价如下：

常用配件价格表
	序号号
	配件名称 (制冷量KW/机型)
	单价（元）
	品牌产地





	1
	直流变频压缩机（落地顶/侧出风）RA421A3FB-20MD





	7800/台
	泰国/东芝

	2
	主机电源滤波板（通用）
	1360/块
	杭州/东芝

	3
	控制界面PC主机板
	3060/块
	杭州/东芝

	4
	高低压力传感器（外置）
	1400/只
	日本/东芝

	5
	风扇变频板（落地顶出风外机MCC-1637-02）
	1550/块
	杭州/东芝

	6
	风扇变频板（落地侧出风外机MCC-1597-10）
	1550/块
	杭州/东芝

	7
	压缩机变频板（落地顶出风外机MCC-1636-02）
	3250块
	日本/东芝

	8
	压缩机变频板（落地侧出风外机MCC-1636-02）
	3250/块
	日本/东芝


	9
	室外风扇电机（落地顶出风外机MF-230-600-1）
电机（落地顶出风外机）
	2850/只
	日本/芝浦


	10
	室外风扇电机（落地侧出风外机ICF-280-150）
（落地侧出风外机）
	1500/只
	日本/芝浦
zhi

	11
	四通阀（STF-HO731通用）
	1300/只
	广东/华鹭

	12
	PMV阀体电子膨胀阀（通用）
	500/只
	日本不二工机

	13
	室内机电机  （四面出风ICF-340WD60-3）5.6KW-14.KW
	2380/只
	日本/芝浦


	14
	室内机电脑板（风管内机MCC-1643-02）2.2KW-8.0KW
	1900 /块[image: C:\Users\apple\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\16816\0081C475.png]
	日本/东芝


	15
	室内机电脑板（风管内机MCC-1631-07 ） 8.0KW-14.KW
	2750/块
	杭州/东芝


	16
	室内机电机（风管内机 ICF-340WD94-3 ） 2.2KW-5.6KW
	1600/只
	日本/芝浦


	17
	室内机电机（风管内机 MCC-340W150-1）  11.2KW
	1800/只
	日本/芝浦


	18
	室内机电机（风管内机 MCC-340W250-1）  14.KW
	2000/只
	杭州/芝浦


	19
	室内机排直流变频水泵12V
	700/只
	日本不二工机

	20
	进口霍尔(R410A-10kg)
	85/kg
	霍尼韦尔

	Midea美的（零配件费用清单）

	序号

序号
	配件名称 (制冷量KW)
	单位
	优惠价
	品牌





	1                 1
	室内机主板（四面出风）
	块
	1050
	美的

	2
	涡旋压缩机（四面出风）
	台
	3500
	广东日立

	3
	（风管机）3P压缩机
	台
	1300
	广东美芝

	4
	（风管机）2P压缩机
	台
	1080
	广东美芝

	5
	(风管机）室内机主板
	块
	800
	美的

	6
	（风管机）室外风扇电机
	只
	600
	广东威灵

	7
	R-22制冷剂
	Kg
	65
	具化



   （四）商务需求
1、 维保期限：本项目合同服务期限贰年，合同为一年一签，具体以合同起讫时间为准。其中，合同签订后的前3个月为试用期，无论中标人能否圆满履行合同约定的责任与业务，采购人都保留视情况终止合同的权利。。
2、 维保地点：台州市路桥区中医院医疗服务共同体院内(包括门诊楼、住院楼、发热门诊楼及后勤楼，不含康复楼）。
3、 付款方式：维保合同签订6个月后支付本合同款的50%，维保合同周期结束后15日内再支付合同款剩余的50%。
（五）相关说明
1、现场勘察：领取报价文件后，响应方自行到现场勘察。
二、合格响应供应商的资格条件：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。
（二）本项目供应商特定条件：具备制冷空调设备维修安装企业资质（或营业范围）
三、报价要求：
1、报价时间及地点：
报价文件请于2025年7月16日上午9：30之前，派代表送至浙江省台州市路桥区路南街道迎宾大道88号台州市路桥区中医院医疗服务共同体后勤楼一楼后勤保障部办公室（四），联系人：李老师 0576-89052607。（逾期或不符合规定的报价文件恕不接受）。
2、报价文件要求：
报价文件应包括营业执照复印件、报价单等。本次询价，报价统一按人民币进行报价(所有报价均含一切税费)，以元为单位，精确到小数点后两位。报价文件须加盖报价人公章，并列出报价人代表的联系方式，包括移动电话等。（报价文件格式附后）报价文件须密封完整并在密封处加盖报价人公章。
3、评标办法：本项目采用最低价中标的办法。根据报价单位的报价，取所有报价中最低报价人为中标人，如有中标人弃权后，按所有综合报价高低的顺序依次确定中标人，综合报价相同的以抽签确定中标人。
中央空调维护保养合同
                    合同编号: 
签约地点:              
客户单位名称：  台州市路桥区中医院医疗服务共同体     （以下简称“甲方”）
服务单位名称：                                       （以下简称“乙方”）
甲、乙双方本着平等与互利的原则，甲方对所属的由东芝及美的空调系统委托乙方进行保养、维修。为明确双方的责任和权利就下列条款经协商后签订协议，其它未尽事宜，由双方协商后另行解决。协约如下：
1、 设备型号、数量清单.合同金额 

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	                    TOSHIBA東芝（型式、冷量、含线控）

	2
	MMD-AP0076MPHY-C、风管机、2.2kw、含线控
	台
	61

	3
	MMD-AP0096MPHY-C、风管机、2.8kw、含线控
	台
	43

	4
	MMD-AP0106MPHY-C、风管机、3.2kw、含线控
	台
	53

	5
	MMD-AP0126MPHY-C、风管机、3.6kw、含线控
	台
	58

	6
	MMD-AP0146MPHY-C、风管机、4.0kw、含线控
	台
	16

	7
	MMD-AP0156MPHY-C、风管机、4.5kw、含线控
	台
	14

	8
	MMD-AP0176MPHY-C、风管机、5.0kw、含线控
	台
	8

	9
	MMD-AP0186MPHY-C、风管机、5.6kw、含线控
	台
	49

	10
	MMD-AP0206MPHY-C、风管机、6.3kw、含线控
	台
	27

	11
	MMD-AP0246MPHY-C、风管机、7.1kw、含线控
	台
	23

	12
	MMD-AP0276MPHY-C、风管机、8.0kw、含线控
	台
	6

	13
	MMD-AP0306BHY-C、风管机、9.0kw、含线控
	台
	4

	14
	MMD-AP0366BHY-C、风管机、11.2kw、含线控
	台
	1

	15
	MMD-AP0486BHY-C、风管机、14kw、含线控
	台
	13

	16
	MMU-AP0184HY-C、四面出风、5.6kw、含线控
	台
	4

	17
	MMU-AP0244HY-C、四面出风、7.1kw、含线控
	台
	1

	18
	MMU-AP0274HY-C、四面出风、8.0kw、含线控
	台
	3

	19
	MMU-AP0304HY-C、四面出风、9.0kw、含线控
	台
	2

	20
	MMU-AP0364HY-C、四面出风、11.2kw、含线控
	台
	14

	21
	MMU-AP0484HY-C、四面出风、14kw、含线控
	台
	38

	22
	TOSHIBA東芝（型式、冷量）

	23
	MMY-MHP0804HT8-C1、落地顶出风、25.0kw
	台
	3

	24
	MMY-MHP1004HT8-C1、落地顶出风、28.0kw
	台
	1

	25
	MMY-MHP1204HT8-C1、落地顶出风、33.5kw
	台
	3

	26
	MMY-MHP1404HT8-C1、落地顶出风、40.0kw
	台
	2

	27
	MMY-MHP1604HT8-C1、落地顶出风、45.0kw
	台
	4

	28
	MMY-MHP1814HT8-C1、落地顶出风、50.4kw
	台
	1

	29
	MMY-MHP2014HT8-C1、落地顶出风、56.0kw
	台
	1

	30
	MMY-MHP2414HT8-C1、落地顶出风、68.0kw
	台
	2

	31
	MMY-MHP2614HT8-C1、落地顶出风、73.0kw
	台
	2

	32
	MMY-MHP2814HT8-C1、落地顶出风、78.5kw
	台
	1

	33
	MMY-MHP3014HT8-C1、落地顶出风、85.0kw
	台
	1

	34
	MMY-MHP3414HT8-C1、落地顶出风、96.0kw
	台
	1

	35
	MMY-MHP3614HT8-C1、落地顶出风、101.0kw
	台
	6

	36
	MMY-MHP4014HT8-C1、落地顶出风、112.0kw
	台
	1

	37
	MMY-MHP4214HT8-C1、落地顶出风、118.0kw
	台
	1

	38
	MMY-MHP4624HT8-C1、落地顶出风、130.0kw
	台
	2

	39
	MCY-MHP0404HT8-C1、落地侧出风、12.1kw
	台
	14

	40
	美的 一拖一空调

	41
	KFR-26T2W/Y-D、风管机、2.6kw
	台
	1

	42
	KFR-35T2W/Y-D、风管机、3.5kw
	台
	12

	43
	KFR-50T2W/Y-D、风管机、5.0kw
	台
	55

	44
	KFR-72T2W/Y-D3、风管机、7.2kw
	台
	33

	45
	KFR-125QW/SDY-E、四面出风、12.5kw
	台
	10

	46
	美的分体式多联机(康复病房）

	47
	室外机型号：MDV-1345(48)W/D2SN1
	台
	1

	48
	室内机MDV-D22T2/N1-C3
	台
	8

	49
	室内机MDV-D28T2/N1-C3C
	台
	1

	50
	室内机MDV-D56T2/N1-C3
	台
	6

	51
	室内机MDV-D71T2/N1-C3
	台
	1

	52
	室内机MDV-D80T2/N1-C
	台
	2

	53
	室内机MDV-D112T2/N1-C
	台
	2

	54
	四面出风室内机MDV-D56Q4/N1-D
	台
	1

	55
	四面出风室内机MDV-D80Q4/N1-D
	台
	1

	56
	四面出风室内机MDV-D90Q4/N1-D
	台
	2

	57
	四面出风室内机MDV-D140Q4/N1-D
	台
	1

	58
	美的分体式多联机(康复门诊）

	59
	直流变频室外机
	台
	1

	60
	室内机单机
	台
	1

	61
	室内机分体式多联机
	台
	8

	62
	美的分体式多联机(国医馆）

	63
	室外机K(W)-3-5安装，制冷量：100KW，制热量：112KW；
	台
	1

	64
	室外机K(W)-3-6安装，制冷量：85KW，制热量：95.4KW；
	台
	1

	65
	室内机组安装FX22，制冷量：2.2KW，制热量：2.5KW；含冷媒
	台
	2

	66
	室内机组安装FX28，制冷量：2.8KW，制热量：3.2KW；含冷媒
	台
	3

	67
	室内机组安装FX32，制冷量：3.2KW，制热量：3.6KW；含冷媒
	台
	16

	68
	室内机组安装FX36，制冷量：3.6KW，制热量：4.0KW；含冷媒
	台
	3

	69
	室内机组安装FX40，制冷量：4.0KW，制热量：4.5KW；含冷媒
	台
	2

	70
	室内机组安装FX45，制冷量：4.6KW，制热量：5.2KW；含冷媒
	台
	2

	71
	室内机组安装FX56，制冷量：5.6KW，制热量：6.3KW；含冷媒
	台
	2

	72
	室内机组安装FX63，制冷量：6.3KW，制热量：7.1KW；含冷媒
	台
	3

	73
	室内机组安装FX71，制冷量：7.1KW，制热量：8.0KW；含冷媒
	台
	8

	74
	美的分体式多联机(发热肠道门诊楼）

	75
	室外机，制冷量56.5，制热量63，消耗电力15.8/15.9KW
	台
	1

	76
	天花板嵌入式（环绕气流），制冷量2.8，制热量3.2，消耗电力53/45
	台
	5

	77
	天花板内藏风管式，制冷量2.2，制热量2.5，消耗电力72/56
	台
	9

	78
	天花板内藏风管式，制冷量2.5，制热量3.2，消耗电力75/59
	台
	10

	本合同金额

	                                                     大写:

	                              小写：




2、 保养范围
1、 室外机、室内机、系统及控制部分。
2、 设备电器以设备主电源连接端子为界。
3、 保养期限
保养期自      年     月     日起至     年     月    日止，为期贰年，期满后双方另行签订合同。
4、 保养内容
1、 室外机热交换器的清洗；
2、 室内机采用蒸汽清洗；
3、 冷媒系统气密性检测；
4、 电器安全性能检测；
5、 冷凝排水系统检测；
6、 传输线检测；
7、 室内机调整保养。
5、 甲乙双方责任
1、 乙方责任
1 每年的5月、10月分别对设备进行一次常规保养。
2 在甲方设备运行期间，乙方每一月一次派技术人员进行巡检，了解设备运行情况。
3 乙方发现设备存在故障后，应及时向甲方提出维修建议。
4 应急维修2小时内到达现场，普通故障12小时内排除（更换压缩机等大型维修工作除外）。
5 随着使用年限的增长，设备上的部分传感器件的阻值偏差或老化现象造成的不属于保养工作的失误。
6 每年一次对甲方专业人员进行集中培训，内容为对设备的正常操作使用、注意事项及简单的维修知识。
7 在保养期内，乙方不保障甲方自行提供的更换零件的质量及自行维修或委托第三方进行维修后的设备质量，并且乙方不负由此引起的一切责任。
8 乙方在进行维修保养工作时应遵守甲方的各项管理制度。
2、 甲方责任
1 按照合同的规定向乙方支付费用。
2 严格按照设备操作规程和乙方的正确指导操作设备。
3 提供维修保养的场所，协助提供维修方便。
4 维修保养过程中甲方应派人员协助乙方进行工作，帮助开门及协调水电等工作
5 及时落实乙方提出合理的建议和意见。
6 对在运行中出现的异常现象应及时通知乙方前来检修，陈述故障现象要做到实事求是，不夸大、隐瞒和推卸责任。
六、维保合同费用支付
本维保合同总价为          元，（大写：                  ）；合同签订后费用分二次支付，当完成对空调系统保养满6个月后支付合同总价的50% ；剩余的费用待空调系统保养到期之后一次性付清。
收费说明：维修需要更换部件和给系统补充冷媒的价格以公司价格按实结算。
1、 乙方有权因未收到保养款而终止服务。
2、 甲方有权因乙方不信守合同之承诺而拒付所剩余的款项。




                                    
甲    方：                                乙    方：
甲方代表：                                乙方代表：
电    话：                                电    话：


TOSHIBA东芝（零配件费用清单）
	序号号
	配件名称 (制冷量KW/机型)
	单价
	品牌产地





	1
	直流变频压缩机（落地顶/侧出风）RA421A3FB-20MD





	7800/台
	泰国/东芝

	2
	主机电源滤波板（通用）
	1360/块
	杭州/东芝

	3
	控制界面PC主机板
	3060/块
	杭州/东芝

	4
	高低压力传感器（外置）
	1400/只
	日本/东芝

	5
	风扇变频板（落地顶出风外机MCC-1637-02）
	2080/块
	杭州/东芝

	6
	风扇变频板（落地侧出风外机MCC-1597-10）
	2080/块
	杭州/东芝

	7
	压缩机变频板（落地顶出风外机MCC-1636-02）
	3380/块
	日本/东芝

	8
	压缩机变频板（落地侧出风外机MCC-1636-02）
	3380/块
	日本/东芝


	9
	室外风扇电机（落地顶出风外机MF-230-600-1）
电机（落地顶出风外机）
	2850/只
	日本/芝浦


	10
	室外风扇电机（落地侧出风外机ICF-280-150）
（落地侧出风外机）
	2200/只
	日本/芝浦
zhi

	11
	四通阀（STF-HO731通用）
	1600/只
	广东/华鹭

	12
	PMV阀体电子膨胀阀（通用）
	600/只
	日本不二工机

	13
	室内机电机  （四面出风ICF-340WD60-3）5.6KW-14.KW
	2380/只
	日本/芝浦


	14
	室内机电脑板（风管内机MCC-1643-02）2.2KW-8.0KW
	1900 /块[image: C:\Users\apple\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\16816\0081C475.png]
	日本/东芝


	15
	室内机电脑板（风管内机MCC-1631-07 ） 8.0KW-14.KW
	2750/块
	杭州/东芝


	16
	室内机电机（风管内机 ICF-340WD94-3 ） 2.2KW-5.6KW
	1600/只
	日本/芝浦


	17
	室内机电机（风管内机 MCC-340W150-1）  11.2KW
	1920/只
	日本/芝浦


	18
	室内机电机（风管内机 MCC-340W250-1）  14.KW
	2150/只
	杭州/芝浦


	19
	室内机排直流变频水泵12V
	500/只
	日本不二工机

	20
	进口霍尔(R410A-10kg)
	850/瓶
	霍尼韦尔

	Midea美的（零配件费用清单）

	序号

序号
	配件名称 (制冷量KW)
	单位
	优惠价
	品牌





	1                 1
	室内机主板（四面出风）
	块
	1050
	美的

	2
	涡旋压缩机（四面出风）
	台
	3500
	广东日立

	3
	（风管机）3P压缩机
	台
	1300
	广东美芝

	4
	（风管机）2P压缩机
	台
	1080
	广东美芝

	5
	(风管机）室内机主板
	块
	800
	美的

	7
	（风管机）室外风扇电机
	只
	600
	广东威灵
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